**В преддверии осенних холодов спасатели напоминают о правилах эксплуатации печей и каминов.**  
  
При подготовке печи или камина к осенне-зимнему периоду необходимо:  
- заменить кирпичи, имеющие трещины, новыми, промазать глиной трещины в штукатурке;  
- неплотности вокруг рамок, дверок, задвижек и вьюшек, зачеканить асбестовым шнуром;  
- восстановить разрушенные дымоходы, частично разобрав их или переложив;  
- заменить пришедшие в негодность печные приборы новыми (топочные и поддувальные дверки, задвижки, вьюшки, прочистные дверки и т.д.);  
- заменить прогоревшие колосниковые решетки новыми, укрепить расшатавшиеся печные приборы с перекладкой, при необходимости, топочных отверстий;  
- заменить предтопочные листы, пришедшие в негодность, новыми из кровельной стали размером 70×50 см (предтопочные листы обычно укладывают на слой асбеста толщиной 5 мм);  
- оштукатурить трубы и разделки около печей и труб в помещениях, а на чердаке затереть раствором и побелить;  
- сменить поврежденные искроуловители на трубах зданий со сгораемыми кровлями.  
Дымоходы и трубы должны быть очищены от сажи, обвалившихся кирпичей и другого мусора. В дальнейшем очистку дымоходов от сажи в период их эксплуатации необходимо производить не реже 1 раза в 3 месяца. Топочную золу и шлак необходимо проливать водой и удалять в специально выделенное для этой цели место.  
Запрещается:  
- пользоваться печами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные размеры разделки от сгораемых конструкций, а также печи без предтопочных листов;  
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;  
- применять для розжига бензин, керосин, дизельное топливо, другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;  
- топить углем, коксом и газом печи или камины, не предназначенные для этих видов топлива; - использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;  
- перекаливать печи и камины. Недопустимо размещать металлические печи в сараях и гаражах!

В случае пожара, или другой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно сообщить о случившемся по телефонам:  
- пожарно-спасательная служба МЧС России «101»;  
- единый телефон вызова экстренных служб «112»;  
- телефон доверия ГУ МЧС России (343) 262-99-99.  
Отделение организации службы подготовки и пожаротушения  
9 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Свердловской области